**Carrinho**

Controle dos motores – 5 e 4

Velocidade dos motores – 3

50° esquerda 30

100° centro 530

150° direita 1000

val = analogRead(potpin);

val = map(val, 1000, 30, 50, 150);